### uVision2 Project, (C) Keil Software
### Do not modify !

Target (STM3210B-EVAL), 0x0004 // Tools: 'ARM-ADS'
Target (STM3210E-EVAL), 0x0004 // Tools: 'ARM-ADS'

Group (User)
Group (FWLib)
Group (RVMDK)
Group (Doc)

File 1,1,<..\stm32f10x_it.c><stm32f10x_it.c>
File 1,1,<..\main.c><main.c>
File 1,1,<..\usersrc\systime.c><systime.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_AlarmGeneral.c><Dlg_AlarmGeneral.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_AlarmIndividual.c><Dlg_AlarmIndividual.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_AuxOutput.c><Dlg_AuxOutput.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_ClrAll.c><Dlg_ClrAll.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_DomeSet.c><Dlg_DomeSet.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_DomeSetCamera.c><Dlg_DomeSetCamera.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_DomeSetMotion.c><Dlg_DomeSetMotion.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_DomeSetParam.c><Dlg_DomeSetParam.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_LineSync.c><Dlg_LineSync.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Main.c><Dlg_Main.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Password.c><Dlg_Password.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Patrol.c><Dlg_Patrol.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Pattern.c><Dlg_Pattern.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_SysInfo.c><Dlg_SysInfo.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Preset.c><Dlg_Preset.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_SysInfoDisp.c><Dlg_SysInfoDisp.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_TimeTask.c><Dlg_TimeTask.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Wind.c><Dlg_Wind.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Zone.c><Dlg_Zone.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_Draw.c><Dome_Draw.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_Gui.c><Dome_Gui.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_Item.c><Dome_Item.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_Param.c><Dome_Param.c>
File 1,1,<..\usersrc\gpio.c><gpio.c>
File 1,1,<..\usersrc\iic.c><iic.c>
File 1,1,<..\usersrc\OSD.c><OSD.c>
File 1,1,<..\usersrc\protocol.c><protocol.c>
File 1,1,<..\usersrc\rs485comm.c><rs485comm.c>
File 1,1,<..\usersrc\rtc.c><rtc.c>
File 1,1,<..\usersrc\fastdome.c><fastdome.c>
File 1,1,<..\usersrc\temperature.c><temperature.c>
File 1,1,<..\usersrc\alarm.c><alarm.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_Camera.c><Dome_Camera.c>
File 1,1,<..\usersrc\usertime.c><usertime.c>
File 1,1,<..\usersrc\autoActing.c><autoActing.c>
File 1,1,<..\usersrc\stepmotor.c><stepmotor.c>
File 1,1,<..\usersrc\dac.c><dac.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_Input.c><Dome_Input.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dome_InputItem.c><Dome_InputItem.c>
File 1,1,<..\usersrc\Dlg_Diagnostic.c><Dlg_Diagnostic.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_adc.c><stm32f10x_adc.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_bkp.c><stm32f10x_bkp.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_can.c><stm32f10x_can.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_crc.c><stm32f10x_crc.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_dac.c><stm32f10x_dac.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_dbgmcu.c><stm32f10x_dbgmcu.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_dma.c><stm32f10x_dma.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_exti.c><stm32f10x_exti.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_flash.c><stm32f10x_flash.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_fsmc.c><stm32f10x_fsmc.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_gpio.c><stm32f10x_gpio.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_i2c.c><stm32f10x_i2c.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_iwdg.c><stm32f10x_iwdg.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_lib.c><stm32f10x_lib.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_nvic.c><stm32f10x_nvic.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_pwr.c><stm32f10x_pwr.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_rcc.c><stm32f10x_rcc.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_rtc.c><stm32f10x_rtc.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_sdio.c><stm32f10x_sdio.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_spi.c><stm32f10x_spi.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_systick.c><stm32f10x_systick.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_tim.c><stm32f10x_tim.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_usart.c><stm32f10x_usart.c>
File 2,1,<..\..\library\src\stm32f10x_wwdg.c><stm32f10x_wwdg.c>
File 3,2,<.\stm32f10x_vector.s><stm32f10x_vector.s>
File 3,2,<.\cortexm3_macro.s><cortexm3_macro.s>
File 4,5,<.\readme.txt><readme.txt>


Options 1,0,0  // Target 'STM3210B-EVAL'
 Device (STM32F103VB)
 Vendor (STMicroelectronics)
 Cpu (IRAM(0x20000000-0x20004FFF) IROM(0x8000000-0x801FFFF) CLOCK(8000000) CPUTYPE("Cortex-M3"))
 FlashUt ()
 StupF ("STARTUP\ST\STM32F10x.s" ("STM32 Startup Code"))
 FlashDR (UL2CM3(-O14 -S0 -C0 -N00("ARM Cortex-M3") -D00(1BA00477) -L00(4) -FO7 -FD20000000 -FC800 -FN1 -FF0STM32F10x_128 -FS08000000 -FL020000))
 DevID (4223)
 Rgf (stm32f10x_lib.h)
 Mem ()
 C ()
 A ()
 RL ()
 OH ()
 DBC_IFX ()
 DBC_CMS ()
 DBC_AMS ()
 DBC_LMS ()
 UseEnv=0
 EnvBin ()
 EnvInc ()
 EnvLib ()
 EnvReg (˙ST\STM32F10x\)
 OrgReg (˙ST\STM32F10x\)
 TgStat=16
 OutDir (.\Obj\)
 OutName (STM3210B-EVAL)
 GenApp=1
 GenLib=0
 GenHex=0
 Debug=1
 Browse=0
 LstDir (.\List\)
 HexSel=1
 MG32K=0
 TGMORE=0
 RunUsr 0 0 <>
 RunUsr 1 0 <>
 BrunUsr 0 0 <>
 BrunUsr 1 0 <>
 CrunUsr 0 0 <>
 CrunUsr 1 0 <>
 SVCSID <>
 GLFLAGS=1790
 ADSFLGA { 243,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ACPUTYP ("Cortex-M3")
 RVDEV ()
 ADSTFLGA { 0,12,0,18,99,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCMADSOCM { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCMADSIRAM { 0,0,0,0,32,0,80,0,0 }
 OCMADSIROM { 1,0,0,0,8,0,0,2,0 }
 OCMADSXRAM { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCR_RVCT { 1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,8,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 RV_STAVEC ()
 ADSCCFLG { 17,32,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSCMISC ()
 ADSCDEFN (VECT_TAB_FLASH)
 ADSCUDEF ()
 ADSCINCD (..\..\project;..\..\library\inc)
 ADSASFLG { 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSAMISC ()
 ADSADEFN ()
 ADSAUDEF ()
 ADSAINCD ()
 PropFld { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 IncBld=1
 AlwaysBuild=0
 GenAsm=0
 AsmAsm=0
 PublicsOnly=0
 StopCode=3
 CustArgs ()
 LibMods ()
 ADSLDFG { 17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSLDTA (0x08000000)
 ADSLDDA (0x20000000)
 ADSLDSC ()
 ADSLDIB ()
 ADSLDIC ()
 ADSLDMC ()
 ADSLDIF ()
 ADSLDDW ()
  OPTDL (SARMCM3.DLL)()(DARMSTM.DLL)(-pSTM32F103VB)(SARMCM3.DLL)()(TARMSTM.DLL)(-pSTM32F103VB)
  OPTDBG 47614,1,()()()()()()()()()(.\STM3210B-EVAL_FLASH.ini) (BIN\UL2CM3.DLL)()()()
 FLASH1 { 9,0,0,0,1,0,0,0,1,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 FLASH2 (BIN\UL2CM3.DLL)
 FLASH3 ()
 FLASH4 ()
EndOpt

Options 2,0,0  // Target 'STM3210E-EVAL'
 Device (STM32F103VE)
 Vendor (STMicroelectronics)
 Cpu (IRAM(0x20000000-0x2000FFFF) IROM(0x8000000-0x807FFFF) CLOCK(8000000) CPUTYPE("Cortex-M3"))
 FlashUt ()
 StupF ("STARTUP\ST\STM32F10x.s" ("STM32 Startup Code"))
 FlashDR (UL2CM3(-O14 -S0 -C0 -N00("ARM Cortex-M3") -D00(1BA00477) -L00(4) -FO7 -FD20000000 -FC800 -FN1 -FF0STM32F10x_512 -FS08000000 -FL080000))
 DevID (4225)
 Rgf (stm32f10x_lib.h)
 Mem ()
 C ()
 A ()
 RL ()
 OH ()
 DBC_IFX ()
 DBC_CMS ()
 DBC_AMS ()
 DBC_LMS ()
 UseEnv=0
 EnvBin ()
 EnvInc ()
 EnvLib ()
 EnvReg (˙ST\STM32F10x\)
 OrgReg (˙ST\STM32F10x\)
 TgStat=16
 OutDir (.\Obj\)
 OutName (USERAPP)
 GenApp=1
 GenLib=0
 GenHex=0
 Debug=1
 Browse=0
 LstDir (.\List\)
 HexSel=1
 MG32K=0
 TGMORE=0
 RunUsr 0 1 <d:\Keil\ARM\BIN31\fromelf.exe --bin -o ./Obj/USERAPP.bin ./Obj/USERAPP.axf>
 RunUsr 1 0 <>
 BrunUsr 0 0 <>
 BrunUsr 1 0 <>
 CrunUsr 0 0 <>
 CrunUsr 1 0 <>
 SVCSID <>
 GLFLAGS=1790
 ADSFLGA { 243,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ACPUTYP ("Cortex-M3")
 RVDEV ()
 ADSTFLGA { 0,12,0,18,99,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCMADSOCM { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCMADSIRAM { 0,0,0,0,32,0,0,1,0 }
 OCMADSIROM { 1,0,0,0,8,0,0,8,0 }
 OCMADSXRAM { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCR_RVCT { 1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,32,0,8,0,224,5,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 RV_STAVEC ()
 ADSCCFLG { 1,32,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSCMISC ()
 ADSCDEFN (VECT_TAB_FLASH)
 ADSCUDEF ()
 ADSCINCD (..\..\project;..\..\library\inc)
 ADSASFLG { 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSAMISC ()
 ADSADEFN ()
 ADSAUDEF ()
 ADSAINCD ()
 PropFld { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 IncBld=1
 AlwaysBuild=0
 GenAsm=0
 AsmAsm=0
 PublicsOnly=0
 StopCode=3
 CustArgs ()
 LibMods ()
 ADSLDFG { 17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSLDTA (0x08002000)
 ADSLDDA (0x20000000)
 ADSLDSC (.\Obj\STM3210E-EVAL.sct)
 ADSLDIB ()
 ADSLDIC ()
 ADSLDMC ()
 ADSLDIF ()
 ADSLDDW ()
  OPTDL (SARMCM3.DLL)()(DARMSTM.DLL)(-pSTM32F103VE)(SARMCM3.DLL)()(TARMSTM.DLL)(-pSTM32F103VE)
  OPTDBG 48638,1,()()()()()()()()()(.\STM3210E-EVAL_FLASH.ini) (BIN\UL2CM3.DLL)()()()
 FLASH1 { 9,0,0,0,1,0,0,0,1,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 FLASH2 (BIN\UL2CM3.DLL)
 FLASH3 ("" ())
 FLASH4 ()
EndOpt

